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A/  Technická zpráva
1.1. Úvod

Projekt řeší:

· Etapa č.1 - Uzavírka pravého a odstavného pruhu levého a pravého jízdního pásu dálnice D2 při opravě mostů D2-005 
· Etapa č.2 - Uzavírka levého pruhu levého a pravého jízdního pásu dálnice D2 při opravě mostů D2-005 

1.2. Projektové podklady

· Zaměření stávajícího DZ dálnice D2 v km 0,000 – 9,000 v obou směrech

· jednání se zástupci zadavatele

· TP 66 II vydání
1.3. Řešení 

ETAPA č.1 - uzavírka levého jízdního pásu
Přechodná úprava provozu je navržena dle TP66 II vydání schéma D/3 (práce na krajnici a přilehlém pruhu), a dle Typových dopravně-inženýrských opatření - schéma 1.1 z 08/2012.
Provoz v jízdních pásech:  

V  PRAVÉM  JÍZDNÍM  PÁSU  
 


· dva jízdní pruhy směr Brno - Bratislava o šířce 3,25 a 2,75m, v místě pracovního místa 3,25 a 2,5m
V  LEVÉM  JÍZDNÍM  PÁSU

· dva jízdní pruhy směr Bratislava - Brno o šířce 3,25 a 2,75m, v místě pracovního místa 3,25 a 2,5m

Ve směru Brno - Bratislava, budou vozidla v km 2,380 - 2,480 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů. Jízdní pruhy budou odděleny žlutou nalepovací páskou s textilním vláknem. V prostoru pracovního místa (oprava mostu D2-005) bude pro oddělení pracovní plochy od provozu použito betonové svodidlo. V km 2,855 - 2,905 budou vozidla převedena zpět do stávajících jízdních pruhů. 

Nájezd č.3 ve směru od Modřic bude řešen pomocí přechodné úpravy DZ - P6.


Ve směru Bratislava - Brno budou vozidla v km 3,010 - 2,910 svedena do dvou zúžených jízdních pruhů. Jízdní pruhy budou odděleny žlutou nalepovací páskou s textilním vláknem. V prostoru pracovního místa (oprava mostu D2-005) bude pro oddělení pracovní plochy od provozu použito betonové svodidlo.  V km 2,750 - 2,700 budou vozidla převedena zpět do stávajících jízdních pruhů. 


Výjezd z D2 č.3 bude po dobu uzavírky uzavřen. Vozidle jedoucí po D2 od Bratislavy směr Brno-Chrlice a Modřice, budou odkloněna na výjezd / nájezd č.1 a po D2 nasměrována zpět na nájezd č.1 směr Brno - Bratislava, a dále na výjezd č.3 směr Brno-Chrlice a Modřice.
ETAPA č.2 - uzavírka pravého jízdního pásu
Přechodná úprava provozu je navržena dle TP66 II vydání schéma D/3 (práce na středním dělícím pásu a přilehlém pruhu), a dle Typových dopravně-inženýrských opatření - schéma 1.1 z 08/2012.

V  PRAVÉM  JÍZDNÍM  PÁSU  
 


· dva jízdní pruhy směr Brno - Bratislava o šířce 3,25 a 2,75m, v místě pracovního místa 3,25 a 2,5m
V  LEVÉM  JÍZDNÍM  PÁSU

· dva jízdní pruhy směr Bratislava - Brno o šířce 3,25 a 2,75m, v místě pracovního místa 3,25 a 2,5m

Ve směru Brno - Bratislava, budou vozidla v km 2,380 - 2,480 svedena do pravého a odstavného jízdního pruhu, dvou zúžených jízdních pruhů. Jízdní pruhy budou odděleny žlutou nalepovací páskou s textilním vláknem. V prostoru pracovního místa (oprava mostu D2-005) bude pro oddělení pracovní plochy od provozu použito betonové svodidlo.  V km 2,855 - 2,905 budou vozidla převedena zpět do stávajících jízdních pruhů.

Ve směru Bratislava - Brno, budou vozidla v km 3,010 - 2,910 svedena do pravého a odstavného jízdního pruhu, do dvou zúžených jízdních pruhů. Jízdní pruhy budou odděleny žlutou nalepovací páskou s textilním vláknem. V prostoru pracovního místa (oprava mostu D2-005) bude pro oddělení pracovní plochy od provozu použito betonové svodidlo.  V km 2,750 - 2,700 budou vozidla převedena zpět do stávajících jízdních pruhů.. 


Výjezd z D2 č.3 bude po dobu uzavírky pro vozidla jedoucí na Modřice uzavřen. Vozidle jedoucí po D2 od Bratislavy směr  Modřice, budou odkloněna na výjezd / nájezd č.1 a po D2 nasměrována zpět na nájezd č.1 směr Brno - Bratislava, a dále na výjezd č.3 směr Modřice.

1.4. Závěr

· Boční a výškové umístění dopravních značek realizovat dle TP66 II vydání.

· Boční a výškové umístění dopravních značek realizovat dle standardů PPK - PRE.

· Veškeré navržené přechodné dopravní značení bude ve zvětšené velikosti, rozměry značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2.

· Veškeré navržené přechodné dopravní značení bude použito v provedení třídy folie č.2 dle ČSN EN 12899-1

· Značky a dopravní zařízení nesmí být překrývány jinými objekty

· Žadatel zajistí každodenními kontrolami instalovaného přechodného značení po celou dobu osazení jeho funkčnost. 

· Při mimořádných událostech (havárie, ostatní vlivy) bude toto zajištěno NON-STOP službou žadatele na základě telefonického ohlášení.


B/  Výkresová dokumentace
SEZNAM PŘÍLOH

TECHNICKÁ ZPRÁVA
HARMONOGRAM PRACÍ

UZAVÍRKA I. 
– operativně pracovní místo (MONTÁŽ / DEMONTÁŽ OCHRANNÉ KONSTRUKCE)

UZAVÍRKA II.
– operativně pracovní místo (MONTÁŽ / DEMONTÁŽ OCHRANNÉ KONSTRUKCE)
ETAPA č.1

Výkres č. E1-01
- Klad listů  

Výkres č. E1-02
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 0,100 - 1,200
Výkres č. E1-03
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 1,300 - 2,300
Výkres č. E1-04
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 2,200 - 3,200
Výkres č. E1-05
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 3,200 - 5,000
Výkres č. E1-06
- Příčný řez
ETAPA č.2
Výkres č. E2-01
- Klad listů  

Výkres č. E2-02
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 0,100 - 1,200
Výkres č. E2-03
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 1,300 - 2,300

Výkres č. E2-04
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 2,200 - 3,200
Výkres č. E2-05
- Návrh přechodné úpravy provozu na PK v km 3,000 - 5,000

Výkres č. E2-06
- Příčný řez
Zpracoval:

Aleš Marek
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