Architektonická soutěž na víceúčelovou halu Modřice
[bookmark: _GoBack]Vzhledem k jednostranně směřovanému monologu s cílem pohanit vítězný návrh a zpochybnit rozhodnutí poroty architektonické soutěže (zpravodaj 11/2015), coby člen oceněného autorského týmu si dovolím pár poznámek. Architektonická soutěž je jedním z možných způsobů zadávání veřejných zakázek. Neexistuje demokratičtější, transparentnější možnost. Není cestou nejjednodušší, tudíž je logicky při zadávání veřejných zakázek v menšině. Nicméně má jedno neoddiskutovatelné pozitivum. Investor nekupuje "zajíce v pytli". Získává množství názorů - soutěžních návrhů. A díky porotě, ve které má i své zástupce, pak ty nejlepší návrhy včetně pořadí doporučené k realizaci. Nezávislá (odborná) část poroty je garantem výběru nejlepších návrhů z hlediska kontextuálního, estetického, konstrukčního, ekonomického ap. Odbornou část poroty tvořila jména, jejichž profesní erudovanost na poli praktickém i teoretickém vzbuzuje oprávněný respekt. Kromě tématu, byl i toto důvod naší účasti v soutěži. S hodnocením poroty vítězného návrhu se ztotožňuji. Svou pokornou archetypální formou nejlépe z návrhů splňuje preambuli soutěže. Není jen kolbištěm novodobých gladiátorů, ale formou a atmosférou vnitřního prostoru se hlásí k funkci komunitní, ve smyslu prvorepublikových sokoloven, či antických gymnazionů. A to aniž by se podbízel jakoukoliv módností podléhající času. Trojlodí umožňuje, při dodržení požadované minimální světlé výšky, neomezeně využívat hlavní hrací plochu a zároveň přirozeně rytmizuje případné členění na požadované tři hrací plochy. Sportovní haly s televizními přenosy vyžadují rovnoměrné umělé světlo bez světla přirozeného. Avšak naopak školní a komunitní prostory jsou z psychologického hlediska bez možnosti přirozeného osvětlení, větrání a optického kontaktu s vnějškem minimálně diskutabilní. Vítězný návrh predikuje vnější stínění oken, které dává možnost volby. Stejným způsobem lze toto řešit i u světlíků. Bez vzduchotechniky se dnes žádný sportovní sál neobejde. Z vlastní projektové zkušenosti (sport. hala v Bohumíně - největší zakrytá sport. plocha v ČR) si dovolím tvrdit, že hlavní rozvody vzduchotechniky budou menšího průměru než 1m a lze je vést pod vazníky v místech mimo vlastní hrací plochu. U vítězného návrhu jsem shledal důležitý klad, na který nebylo prozatím upozorněno. Díky orientaci hřiště rovnoběžně se stávající školou vznikl dostatečný odstup od stávající školy, oken učeben. Nebude tak problém s normovým přirozeným osvětlením učeben.
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