Jak vítězný návrh splňuje zadání a podmínky soutěže? 

Postřehy architektů z Grido, architektura a design, s.r.o.  (1. část) :
· Vítězný návrh překračuje limity řešeného území na jižní straně navzdory explicitně vyjádřené podmínce poroty po 1.kolo.
· Vítězný návrh má  tři „specializované“ tělocvičny na nohejbal. A co ostatní sporty? Bude možné provozovat i jiné sporty v této víceúčelové hale alespoň na nižší sportovní úrovní?
· Autoři návrhu na straně jedné sice bezbariérově spojili halu se školou podzemními rampami, ale na straně druhé bude nutné ve školní budově vybudovat podzemní schodiště, protože škola nemá suterén. Tímto řešením je také znemožněn přístup ke školnímu odpadovému hospodářství a k bytu na přízemí, který je v současné době přístupný ze dvora. Napojení školy přímo na suterén je v přímém rozporu se zadáním, které předepisovalo samostatného provozovatele haly. Dá se očekávat, že ten bude spíše vyžadovat přístup všech návštěvníku kvůli kontrole skrz jeden vstup. 
· Umístění oken v hale je  pro sportovní zařízení nevhodné. To, co je ideální např. pro galerii, není praktické pro sportovní halu.  Vyřešit to lze, ale opět za cenu vyšších stavebních nákladů a provozních problémů. Dle názoru odborníků a provozovatelů sportovních zařízení - okna a přímé osvětlení ve sportovní hale nejsou žádoucí. Pokud se přes tento převládající názor investor pro okna nakonec rozhodne, například z důvodu výuky školního tělocviku, bude nutné postupovat odborně s využitím světlotechnických posudků. Zejména okna na západní straně haly, tedy ve směru provozování nohejbalu na vrcholové úrovni, jsou nešťastně umístěna. Jedni hráči by byli trvale v nevýhodě. Po zahájení provozu budou okna pravděpodobně zakryta a pochopitelně chráněna z vnitřku kvůli míčům, které létají proti nim. Tento problém nevyřeší ani zastínění. Navrhovaná okna ve stropě – světlíky - také nejsou ve shodě s požadavky na ekonomický provoz haly. Opět se bude nabízet řešení zakrytím, ale tak je nebude možné obsluhovat vzduchotechnikou, takže nasycená vodní pára od sportovců bude kondenzovat a kapat dolů na podlahu. Zastáváme názor, že tento nefunkční světlík bude zároveň nejdražší částí fasády. Dalším řešení by mohlo být zdvojení světlíku a vytvořit druhé tzv. difúzní patro jak je možné vidět právě v galeriích. Pouze difuzí světla je možné zabezpečit řádnou viditelnost na kurtu. Bohužel, bude nutno vynaložit vyšší stavební náklady. Jakékoliv okno bez stínění totiž dělá za denního osvětlení pohyb na hřišti dezorientující. To je asi možné připustit u výuky tělocviku ne však u vrcholového sportu.
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